[1]
<Name>
Intro
<Description>
 В эскадру из Берлина наезжают нескончаемые  проверки  и комиссии, возглавляемые важными шишками. Последний раз, всего  сутки  назад, явились даже господа из ведомства адмирала Канариса. Словом, командование и правительство относятся к войне с Англией исключительно серьезно.

 В июле боевые действия ведутся, в основном, против британских конвоев в Ла-Манше. Предполагается очистить пролив от английских судов и добиться отступления Королевского флота из портов Портсмута, Дувра и Портленда, чтобы обеспечить прохождение немецких катеров, которые в это время строятся во французских портах. Другой основной задачей было уничтожение аэродромов, авиационных заводов и других стратегических объектов. В конечном счете пикировщики и бомбардировщики должны были осуществлять поддержку сухопутных частей непосредственно при захвате территории противника и расчищать пути для высадки немецких войск на побережье. 

 В июле в небе над проливом постоянно вспыхивают жаркие стычки между английскими и немецкими истребителями, но достаётся и атакующим корабли пикировщикам. 
 
 12 июля 27 Ju-87 из I./StG77 бомбили портовые сооружения в Портленде, стремясь уничтожить находившийся там конвой. "Спитфайры", преградив путь "штукам", встретили решительное сопротивление истребителей сопровождения Bf-110. В этой операции Ju-87 серьезно повредили 7085-тонное каботажное грузовое судно "Эмпайр Даффодайл", потеряв один самолет, еще один сильно поврежденный вернулся на базу. 

 Сегодня господа поговорим о винтомоторной группе:
 12 - цилиндровый Л - образный мотор жидкостного охлаждения Jumo211Dа мощностью 1200 л. с. с системой непосредственного впрыска (на Ju-87B-0, В-1 - Jumo211A мощностью 1000 л.с.). Деревянный широколопастный винт "Junkers VS-5" изменяемого шага имеет диаметр 3,40 м (на Ju-87B-0 - металлический винт Jumo Hamilton HPA III). Мотор с рамой из магниевого сплава "электрон", монтируется в четырех точках на первом усиленном шпангоуте. Управление мотором, автомат перекоса лопастей винта объединены с автоматом пикирования в единый механизм, который управляет подачей топлива в двигатель, работой створок водяного и масляного радиаторов, поворотом лопастей винта, систем механизации крыла и оперения.

 Шасси, неубирающиеся, классической конструкции. Основные стойки накрываются съемными обтекателями которые взаимозаменяемые для правой и левой стоек шасси. Амортизация стоек - маслянно-пневматическая. Размеры основных колес - 840x300 мм. 
<Slide>
miss-2.jpg
<Caption>
Дата: 17 июля 1940 года.
Время: 14:40.
Погода: ясно.
Скор. ветра: 4 м/с.
Высота полёта: 3000 м.
Позывной: Фальке.
Аэродром: Кале-Марк.

 ..."Фальке"... Вам разрешён взлёт...Viktor, Viktor!... Сегодня продолжаем работать по полигону в квадрате К-15...Будем использовать 500 кг бомбы, так, что автомат сброса установите не ниже 750-850 м... Удачного бомбометания, хайль Гитлер!...
 
Самолёт: Ju-87B-2 - 2 кеттена.

Внимание! В разделе самолёт игрока выбрать скин: 6_StG_1 и бортовой номер - 3.
 
[2]
<Name>
Success
<Description>
Герр оберфенрих!
Вы выполнили поставленную задачу!
<Slide>
Success.jpg
<Caption>
[3]
<Name>
Failure
<Description>
Герр оберфенрих в следующий раз вам повезёт больше!
<Slide>
CampaignFailure.jpg
<Caption>
